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[bookmark: _Toc232599540]Введение 
Настоящий документ описывает функциональные характеристики программного обеспечения «ТПЦ», входящего в состав ПАК «ТП-Центр».
[bookmark: _Toc232599541]Назначение программного обеспечения
ПО «ТПЦ» предназначено для приема из цифровых каналов связи потока звукового сигнала, преобразования и выдачи его на ЦАП блока БПР1 или БПР2, прием через АЦП блока БПР1 или БПР2 звукового сигнала, преобразования и передачи его в цифровые каналы связи, управления периферийным оборудованием блоков БПР по командам оператора АРМ «Тискада» или заранее сформированным автономным сценариям.
[bookmark: _Toc232599542]Функциональные возможности
ПО «ТПЦ» может функционировать на блоках БПР1 или БПР2 аппаратуры «ТП-Центр» и в зависимости от исполнения блока представляет функциональные возможности, которые позволяют производить:
прием звукового потока из цифрового канала связи и выдачу его в аналоговом виде на выход блока БПР;
прием аналогового звукового сигнала с входа блока БПР и передачу его в цифровой канал связи;
формирование амплитудно-модулированного сигнала 2 и 3 программ проводного вещания;
управление периферийным оборудованием блоков БПР (БКВВ, УМ1, УМ3, КДО и др.) через интерфейсы RS-485, USB;
работу по заранее сформированным автономным сценариям;
вычисление параметров абонентских линий и фидеров вещания в процессе работы блоков аппаратуры «ТП-Центр»;
формирование интерфейса взаимодействия с пользователем через пульт ПКУ, подключаемый в соответствующий разъем блока БПР;
взаимодействие с АРМ «Тискада» для настройки параметров работы блока БПР, передачи данных о текущих параметрах и состоянии подключенного оборудования;
осуществление функций связного сервера блоков аппаратуры «ТП-Центр».
[bookmark: _Toc232599543]Прием звукового потока из цифрового канала связи и выдачу его в аналоговом виде на выход блока БПР 
При работе блоков БПР1 или БПР2 в режиме оконечной станции, ПО осуществляет прием до 8 звуковых потоков, поступающих от центральной станции вещания или интернет-радиостанций, преобразует их и передает на ЦАП блока БПР.
[bookmark: _Toc232599544]Прием аналогового звукового сигнала с входа блока БПР и передачу его в цифровой канал связи
При работе блока БПР1 или БПР2 в режиме центральной станции вещания, ПО через АЦП блока БПР получает аналоговый сигнал, преобразует его и передает в виде цифрового пока в цифровой канал связи.
При работе блока БПР1 или БПР2 в режиме оконечной станции, ПО через АЦП блока БПР получает аналоговый сигнал с выходов подключенных усилителей мощности, преобразует его и передает в цифровой канал связи для целей обратного акустического контроля оператором.
[bookmark: _Toc232599545]Формирование амплитудно-модулированного сигнала 2 и 3 программ проводного вещания
При работе блока БПР2 в режиме оконечной станции трехпрограммного проводного вещания, ПО производит амплитудное модулирование звуковых сигналов, поступающих от источника вещания в цифровом или аналоговом виде, в соответствии с требованиями нормативной документации и передачу полученного сигнала на АЦП блока БПР2.
[bookmark: _Toc232599546]Управление периферийным оборудованием блоков БПР (БКВВ, УМ1, УМ3, КДО и др.) через интерфейсы RS-485, USB
Для функционирования радиотрансляционных узлов, построенных на базе блоков БПР1 или БПР2, в их состав могут включаться различные блоки расширения функций, управляемые по шине RS-485. ПО «ТПЦ» осуществляет управление этими блоками:
включение и отключение внутренних реле блоков
контроль дискретных входов блоков
получение результатов измерений параметров метрологии фидеров
обработка запросов на исполнение заранее сформированных сценариев или включение зон оповещения
[bookmark: _Toc232599547]Работу по заранее сформированным автономным сценариям
С помощью АРМ «Тискада» в памяти блоков БПР1 или БПР2 могут быть созданы сценарии работы, запускаемые по расписанию или по состоянию дискретных входов. ПО «ТПЦ» запускает эти сценарии в автоматическом режиме при работе автономно или по командам, получаемым от АРМ «Тискада».
[bookmark: _Toc232599548]Вычисление параметров абонентских линий и фидеров вещания в процессе работы блоков аппаратуры «ТП-Центр»
При работе блоков БПР1 или БПР2 совместно с усилителями мощности с встроенными или внешними съемниками сигналов фидеров, ПО «ТПЦ» основываясь на этих сигналах вычисляет для абонентских линий, фидеров и общей шины радиоузла: пиковое и среднее за период измерений значение напряжения 1, 2 и 3 программ вещания, ток потребления, сопротивление нагрузки, сопротивление изоляции на землю, наличие постороннего потенциала. Набор измеряемых параметров определяется комплектацией радиоузла.
[bookmark: _Toc232599549]Формирование интерфейса взаимодействия с пользователем через пульт ПКУ, подключаемый в соответствующий разъем блока БПР
Для местного конфигурирования и мониторинга блоков БПР1 и БПР2 в составе аппаратуры «ТП-Центр» предусмотрены пульты ПКУ-2 и ПКУ-4, подключаемые в соответствующих разъем блоков БПР.
ПО «ТПЦ» формирует меню и экраны параметров, отображаемые на дисплее пультов, принимает данные, введенные пользователем, в соответствующих экранах.
[bookmark: _Toc232599550]Взаимодействие с АРМ «Тискада» для настройки параметров работы блока БПР, передачи данных о текущих параметрах и состоянии подключенного оборудования
При работе в составе системы вещания, включающей АРМ оператора, ПО «ТПЦ» передает на АРМ данные о состоянии блока БПР, подключенного оборудования и фидеров и линий вещания; принимает от АРМ данные по управлению вещанием, запуском сценариев, конфигурации блока БПР; дает АРМ удаленный доступ к файловой системе блока БПР.
Осуществление функций связного сервера блоков аппаратуры «ТП-Центр»
[bookmark: _GoBack]Связной сервер аппаратуры «ТП-Центр» осуществляет информационный обмен между блоками БПР и АРМ «Тискада». При работе блока БПР1 или БПР2 в режиме центральной станции вещания внутренний связной сервер используется для осуществления информационного взаимодействия блоков сети. При настройке блоков БПР1 или БПР2 в процессе пуско-наладочных работ внутренний связной сервер используется для доступа к блоку БПР через АРМ «Тискада».
2

